À LIRE
________________________________________________________________________________

- Toutes les dimensions des gabarits sont aux formats des documents, bords perdus compris. Autrement dit, pour une cartes 85X54 mm, le gabarit sera de 89X58 mm. Des repères sont indiqués pour délimiter le format réel du document.
Vous pouvez considérer que les parties de votre visuel dépassant les repères partiront à la découpe.

- Pour les gabarits complexes au format psd (carte à coins arrondis, chemises à rabats, ...), vous pouvez sélectionner la forme du tracé via le menu Tracés.
Pour y accéder dans le détails allez dans le menu principal > Fenêtres > Tracés.
Puis dans la fenêtre "Tracés", sélectionnez "tracés de travail".